***CLIENTE: CLIENTE TESTE***

***SERIE: OS 12345***

***NOTA FISCAL: 12345***

Os equipamentos de nossa linha de fabricação, foram projetados para operar em serviço continuo, sendo dimensionados em conformidade com as normas atuais de fabricação de ventiladores, empregando materiais de primeira linha disponíveis em nosso mercado.

Todos os ventiladores da marca **PROJELMEC** sofrem balanceamento estático e dinâmico, em máquina eletrônica da marca SCHENCK, modelo H3OB, em conformidade com os requisitos e fundamentos das normas ISO 1940 (balance quality of rotating rigid bodies), sendo que a garantia abrange todo e qualquer defeito de balanceamento, salvo se ele for gerado por imperícia no uso ou maus tratos no equipamento.

Nossos ventiladores são salvaguardados por uma garantia de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da nota fiscal.

A cobertura da garantia abrange a substituição de todo componente fabricado pelo **PROJELMEC VENTILAÇÃO INDUSTRIAL LTDA**., que apresentar falha ou fadiga prematura, desde que não ocasionada por uso indevido, regime de trabalho fora das condições previstas em projeto.

As condições de armazenagem, içamento e movimentação são as seguintes:

- Semanalmente, movimente o rotor do ventilador, manualmente, para evitar o aparecimento de pontos de corrosão localizados nos rolamentos.

- Armazene os equipamentos em lugar abrigado das intempéries e afastado de poeiras ou gases que possam provocar danos.

- Só armazene os equipamentos na mesma posição em que ele irá trabalhar.

Qualquer transporte ou içamento dos ventiladores deve ser feito através de alças ou furos para içamento localizado na carcaça dos mesmos. Nunca movimente os ventiladores apoiando-os pelo rotor, bocais de aspiração, bocais de descarga poliase protetor de polias. Em hipótese alguma atravesse cabos ou madeiras entre as pás dos rotores ou hélices.

Os materiais de fornecimento de terceiros, sem especificações em contrario, terão cobertura da garantia por seus próprios fabricantes.

Os motores elétricos terão garantia de seus próprios fabricantes.

A garantia será prestada nas dependências da fábrica matriz localizada em Sapucaia do Sul – RS.

A garantia não será aplicada no caso da falta de manutenção preventiva por parte do cliente durante o armazenamento e após a instalação.

**Rua Dr. Lopes de Almeida, 125 – Vl. Mariana – São Paulo –SP – CEP 04120-070**

**FONE/FAX: (011) 5571-6329**

**Rod. RS 118 – Km 6,5 – Sapucaia do Sul – RS – CEP 93200-390**

**FONE/FAX: (051) 3451-5100**